RANCANG BANGUN TIHANG DATALOGER 24 METER BERBASIS KASO BAJA RINGAN

Langkah-langkah Teknis Perakitan:

1. Siapkan 4 pasang kaso baja ringan (ukuran setandar @ 6 meter)
2. Setiap pasang (2 batang kaso baja ringan) di baud/skrup setiap 15 cm
3. Beri gap untuk sambungan antar tihang agar dapat di klam
4. Pasang dan ikat dengan kawat untuk spuring agar tahan terhadap angin kencang
5. Pasang breket/dudukan alat dataloger pada ujung tihang bagian atas

Berikut Sketsa/Photo Tihang Dataloger berbasis Kaso Baja Ringan:

